4444 varsayılan port
sabit ip verilecek genelde 192.168.1.150 veriyoruz
seri no gerekiyor örnek : FT40038350

1- menü/rapor/x rapor/parametre yükle burada çıkan fişte gmp3 bitiş tarihi kontrol et
2- menü/ayarlar/sistem ayarları/bağlantı ayarları/bağlantı seçimi Ethernet seçilir cihaz yeniden başlar
3- menü/ayarlar/sistem ayarları/bağlantı ayarları/dhcp kapat cihaz yeniden başlar
4- menü/ayarlar/sistem ayarları/bağlantı ayarları/Ethernet ayarları/statik ip ayarla cihaz reset
5- üst tarafta eth yerine gprs yazıyorsa cihazı resetle hala aynıysa kablo sorunludur
6- menü - kasiyer değiştir - 1. kasiyer - şifre99 yazarsak servis moduna geçmek ister şifre sor
7- servis şifresini girdikten sonra 13e geç harici donanım/pc bağlantısı/bağlantı arayüzü/Ethernet
8- aynı servis şifresini tekrar girerek normal satış menüsüne geçiyoruz
9- ekranda pc bağlantısı eth ve ip numarası varsa doğru yapmışızdır

menü kilitli gelecek menüye girmek için 1234 yazarız
menü kilitlemek için 4321 yazarız entegre moduna geri döner

----KDV KODU KISIM AYARLAMA (DEPARTMAN KODLARI) ----
KDV ORAN : 0 İSE KISIM : 1
KDV ORAN : 1 İSE KISIM : 2
KDV ORAN : 10 İSE KISIM : 3
KDV ORAN : 20 İSE KISIM : 4

1234 ile normal satış moduna geçiyoruz
ne olur ne olmaz diye menüye girmeden önce günsonu diyoruz z raporu alınıyor parametre yükleniyor
menü/ayarlar/yazarkasa ayarları/departman girişi/ içinde isim ve kdv oran kodlarını düzenle
sonra 4321 yapıp pc bağlantısı moduna çekiyoruz olay bitti

TEKEL:%0
TEMEL GIDA : %1
MEŞRUBAT : %10
ALKOL-TEMİZLİK : %20

